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PALLVÅG BAS PV3000 

· Art nr: BAS PV3000
· Kapacitet 3000kg / 0,5 kg noggrannhet. Min vikt 20kg. 
· Rostfritt instrument med inbyggt batteri. Batteriet är lätt att byta. Drivs med 220 volt adapter.
· Vågen levereras helt klar att använda. Den är kalibrerad och klar.
· Stora röda LCD siffror.
· Kabellängd mellan instrument och U-Balk.
· Rostfritt väggfäste medföljer.
· Displayen har konstant ”ON” läge. Vilket betyder att vågen alltid är snabb att visa vikten.
· Tara, Nollställning, HOLD funktion. (Vågen har en ”HOLD” funktion vilket betyder att man kan låsa viktvisningen.)
· Vågen är kalibrerad och klar vid leverans.
· UNIT (Kg, LB, oz, lb/oz)
· Nätadapter medföljer. När vågen inte drivs med nätadapter kan man driva den med batteriet. En laddning räcker minst en vecka beroende på användandet.
· U-Balkens mått: 120 x 80 x 8 cm. Egenvikt U-Balk 38 kg
· U - Balken är stabil. U- balken har 4 st lastceller. Sitter en stabil kraftig tass i var lastcell. 
· U – Balken har ett bärhandtag och hjul för att lätt kunna flyttas. 
· Pallvågens totala egenvikt inklusive instrument är 40 kg.
·  Vågen är CE godkänd. Vågen har 36 månaders garanti.
Mycket bra pallvåg som passar till de flesta behov inom industri och lager. Mycket lätt att hantera och jobba med. Tål tuff miljö. Mycket prisvärd.
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PV3000-U Capacity 3000kg/0,5kg division
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